**Zápis z porady o budoucím provozu AV ze dne 31.1.2021**

Přítomni: xxx

Záměrem MuMB je užívat objekt pro nejrůznější účely a zároveň minimalizovat provozní náklady. Ostraha - 24 hodinová služba - obou sousedních vil by byla situovaná v lokálním monitorovacím středisku ve VT, provozní zázemí a SDC by se alespoň částečně přesunulo do AV. Výstupy ze systémů technické ochrany AV by byly zobrazovány v lokálním monitorovacím středisku ve VT a centrálním monitorovacím středisku na Špilberku. Žádáme projektanty o zvážení následujících úprav ve stavebním projektu i projektu interiéru a zahrady:

* V místnostech archivu 0.09, 0.10 změnit plynové hasící zařízení za vodní mlhové hasící zařízení napojené na MHZ navržené pro zbylou část objektu. Záměrem je vybudovat depozitář nálezových prvků z památkové obnovy VT a zároveň historických prvků, které nebudou použity do AV. Nepočítá se s uložením historické plánové dokumentace.
* Uzpůsobit pojízdný i stacionární regálový systém v archivu pozměněnému účelu.
* Úklidovou komoru 0.12 přemístit do prostoru WC v 1.PP.
* Zajistit v návaznosti na terénní úpravy a projekt zahrady bezbariérový přístupu do 1.NP objektu zadním vstupem ze severozápadní fasády.
* Do ateliérů 0.05 a 0.06 zavést přívod vody, odpad (alespoň do ateliéru sousedícího se sociálním zařízením) a přívod 400 V
* Uzpůsobit čajovou kuchyňku a pult v místnosti 0.02 předpokládanému provozu. V 1.PP není nutná myčka, pracovní pult s logem.
* Zvážit instalaci malé čajové kuchyňky v kancelářích ve 2.NP
* V knihovně 1.06 navrhnout menší stoly, které by byly snadno přemístitelné do sousedních místností a daly se řadit do různých sestav.
* Sjednotit typ židlí pro kavárnu, víceúčelový sál (1.05), případně knihovnu a zasedací místnost v 1.NP. Nesouhlasíme s použitím skládacích židlí Is-09 a plastových židlí Is—08. Ke zvážení typ Merano židle s područkami + stohovatelná židle (výrobce TON)
* Bylo by možné vyřešit uzamykatelné oddělení kuchyňky od posezení v kavárně 1.11
* Ze kterých míst půjde ovládat elektrické zámky na brankách z ulic Černopolní, Drobného, Schodové? Budou ovladatelné od infopultu v místnosti 1.03 a kanceláří ve 2.NP?
* Propojovací branky mezi zahradami AV a L-B udělat výraznější. Propojit mlatovou cestou horní branku na parcele 3330/3 (pod pozemkem paní xxx) se sítí cest v zahradě AV.
* AV propojit s VT optickým kabelem přes zahradu Löw-Beerovy vily. Optický kabel je doveden do spodní části zahrady VT. Bude objednána projektová dokumentace na propojení obou vil vč. napojení na optický kabel v ulici Černopolní.
* Prověřit kompatibilitu slaboproudých technologií AV se stávajícími technologiemi MuMB. Je třeba zajistit kompatibilitu hlavně s instalovanou grafickou nadstavbou (grafický monitorovací a řídící systém)

Stávající systémy MuMB:

* zabezpečovací systém EZS (GALAXY)
* požární systém EPS (ESSER)
* bezdrátová síť WIFI (UNIFI)
* bezpečnostní kamerový systém (VDG Sense)
* aktivní prvky (UBNT)

2.2.2022

xxx